**新版DIR-822+ AC1200M双频智能无线路由器**

概述

友讯网络DIR-822+搭配5dBi天线，采用IEEE802.11ac无线技术，不仅能玩电竞游戏，并享受极为流畅的影片，双频无线传输/接收最高可达1200Mbps，低干扰、传输速率高达867Mbps的5GHz频段无线网络环境，提供快速的上网体验。

产品特点

* 双频并发传输速率高达1167 Mbps
* 采用高功率放大器来消除你的WiFi盲区
* 波束成形+技术来提升802.11ac的有效连接
* 家长控制，访客控制
* 游戏和流媒体的超级体验
* 性能稳定，大范围覆盖
* 支持无线信号转发器和WISP
* 四个外部高增益天线

新版DIR-822+

* 支持WiFi开/关按钮

产品特点

|  |  |
| --- | --- |
| 硬件规格 | |
| 有线标准 | IEEE802.3, IEEE802.3u |
| 网络接口 | FE WAN\*1,FE LAN\*3 |
| WPS键 | 支持 |
| 复位键 | 支持，与WPS键复用 |
| 指示灯 | SYS\*1, WIFI\*1, WAN\*1, LAN\*1 |
| 天线 | 4\*5dBi |
| 电源适配器 | 9V0.85A 国标 |
| 射频模块规格 | 2.4GHz  21dBm FOR 11B  21dBm FOR 11G  21dBm FOR 11N HT20/40  5GHz  18dBm FOR 11AC HT20/40  16dBm FOR 11AC HT80 |
|  |  |
| 软件功能 | |
| 宽带接入方式 | PPPoE, Dynamic IP, Static IP |
| 工作模式 | 无线路由模式 AP模式 无线中继模式（Client+AP,WISP） |
| DHCP服务器 | DHCP服务器 DHCP 客户端列表 DHCP 静态IP地址保留与分配 |
| 虚拟服务器 | 端口转发 DMZ 主机 UPnP |
| 安全 | 客户端过滤（黑白名单过滤） 家长控制（URL过滤） 远程WEB管理 |
| 特色功能 | 宽带账号自动迁移技术 WiFi定时开关 智 能 省 电 面板灯开关 |
| 其 他 | 带宽控制访客网络MAC地址克隆静态路由系统日志配置备份及恢复在线升级（新版本推送及在线检测） |
|  |  |
| 其 他 | |
| 环境温度 | 工作温度: 0℃ ~ 40℃; 存储温度: -40℃ ~ 70℃. |
| 环境湿度 | 工作湿度:10% ~ 90% RH 不凝结 存储湿度: 5% ~ 90%RH 不凝结 |
| 认证 | CCC, SRRC |